Labornetzteil - EA-PS2332-025

3 Fach Labornetzteil 2x 32V 2,5A + 3-6V 2A Mit Modifikation der Spannungseinstellung per 10Gang Potentiometer zur feineren Einstellung der Ausgangsspannung.

Owner: Kai B.

Zu beachten

Listenpunkt Die Lüftungsschlitze dürfen nicht verdeckt werden.

Vor Einschalten und Anschließen eines Verbrauchers prüfen ob die Spannung, Strombegrenzung sowie der Schalter zur Auswahl der Betriebsart (Serie, Normal, Parallel) wie gewünscht eingestellt ist.

Bei dem drittem 3-6V Ausgang sollte vor Nutzung mit einem Multimeter die Ausgangsspannung überprüft werden und ggf. an dem Poti nach bedarf eingestellt werden.

Relevante Links

Gerät

Anleitung

Schaltplan