Siglent 1104X-E

Digitales Speicheroszilloskop am Elektronikarbeitsplatz.

Owner: vspace.one

Verantwortliche:

Damian

Kai B.

Zubehör

4x PP510 100MHz Tastkopf

4x BNC zu Bananenstecker Adapter

Einweisungscheckliste

Diese Checkliste sammelt relevante Themen für eine Einweisung und könnte zukünftig als Dokumentation für den Status Documented gelten.

Vermeiden, dass das Oszilloskop schaden nimmt, oder die Kabel desintegrieren. Wird mit Geräten gearbeitet, deren Ground-Potential auf Erdpotential liegt, darf die Groundklammer der Tastköpfe unter keinen Umständen auf ein anderes Potential als Ground gelegt werden. Genaue Erklärung hier auf YouTube bei EEVBlog

Relevante Links

Gerät

Anleitung

Quick Start

Datasheet

Datasheet Tastköpfe

Benutzung von Digitalen Speicheroszilloskopen

EEVblog #279 - How NOT To Blow Up Your Oscilloscope!