cab Mach4/300P Labeldrucker

Druck Material

Rollenkern min. 38mm Rollendurchmesser max. 200mm Etiketten:

| Thermodirekt | 74x105mm | Papier, permanent | Labelident: ‎ERT-E074X105-P |

| Thermodirekt | 55x30mm | Papier, wiederlösbar | Labelident: ‎ERT-EA055X030 |

| Thermotransfer | 60x40mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP060X040 |

| Thermotransfer | 45x36mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP045X036 |

| Thermotransfer | 38x23mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP038X023 |

| Thermotransfer | 38x23mm | PET, permanent | Labelident:‎ ERT-A038X023-1B-1500 |

| Transferband | 70mmx300m | für PET Etiketten | Labelident: FTA-LH070-300BK Harzband |

| Transferband | 60mmx300m | für PET Etiketten | Ratiolabel: 730/060300 Mischband Harz/Wachsband |

| Transferband | 70mmx300m | für Papier Etiketten | Labelident: FTA-LW070-300BK Wachsband |

| Transferband | 90mmx300m | für Papier Etiketten | Marke unbekannt? Wachsband |

Service PIN: xxxx

Einrichtung/Nutzung Windows

Einfacher Label Editor für Windows: cablabel S3 Lite (Free)

Druckersetup

Neuen Drucker Mach4/300 hinzufügen

Thermodirekt Etiketten

Thermotransfer Etiketten

Für die unterschiedlichen Farbband Sorten können können verschiedene Drucker eingerichtet werden um bei diesen die passenden Druckeinstellungen zu hinterlegen.

Papier

Für Thermotransfer mit Wachsband für Standard Papieretiketten eigenen sich folgende Druckeinstellungen:

Parameter	Wert
Temperatur:	3
Druckgeschwindigkeit:	75-100mm/s
Druckmodus:	Thermotransfer
Etikettensensor:	Lücke

Labeleinstellungen

Einstellung für 60x40mm Label

Einstellung für 74x105mm Label

Export Druckbefehle

Zur direkten Ansteuerung über RS232/Ethernet können mit dem Labeldesigner ein Design erstellt und die nötigen Druckbefehle exportiert werden. Dazu unter Allgemein auf Speichermedium klicken. Dort den Richtigen Drucker mit den korrekten Einstellungen wählen und als Ziel „Datei“ wählen. Eine Detaillierte Beschreibung der Druckbefehle finden sich in der Programmieranleitung.

Folgendes Beispiel ist für das Thermotransfer Etikett 60x40mm und druckt den Text vspace.one + einen Zähler und den dazugehörigen Datamatrix Code.

e IMG;*
; LABEL -> = C:\Users\Kai\Documents\cab\stc\60x40_template.stc
; CREATED: 28.12.2022 01:06:15, Driver version: 1.0.7.3, Target model: Mach4/300
m m
zO
J
j 3171906366515728
S l1;0,0,40,44,60
H 75,3,T,R0,B0
O R,T,P
T:Counter1;0,0,0,3,3;[SER:000003][WINF][I]
B:Barcode1;46.93,27.41,0,datamatrix,1;[Counter1]
T:Text1;3.88,37.24,0,3,3,k;[*:1,Barcode1][C:0][D:6,0]
T:Text2;5.9,16.12,0,3,9.28,k;vspace.one
A 1