cab Mach4/300P Labeldrucker

Druck Material

Rollenkern min. 38mm Rollendurchmesser max. 200mm Etiketten:

Typ	Format	Material	Artikelnummer	Hinweise
Thermodirekt	74x105mm	Papier, permanent	Labelident: ‎ERT-E074X105-P
Thermodirekt	55x30mm	Papier, wiederlösbar	Labelident: ‎ERT-EA055X030
Thermotransfer	60x40mm	Papier, permanent	Labelident:‎ ERT-PP060X040
Thermotransfer	45x36mm	Papier, permanent	Labelident:‎ ERT-PP045X036
Thermotransfer	38x23mm	Papier, permanent	Labelident:‎ ERT-PP038X023
Thermotransfer	38x23mm	PET, permanent	Labelident:‎ ERT-A038X023-1B-1500
Transferband	70mmx300m	nur für PET Etiketten	Labelident: FTA-LH070-300BK Harzband
Transferband	60mmx300m	nur für PET Etiketten	Ratiolabel: 730/060300 Mischband Harz/Wachsband
Transferband	70mmx300m	nur für Papier Etiketten	Labelident: FTA-LW070-300BK Wachsband
Transferband	90mmx300m	nur für Papier Etiketten	Marke unbekannt? Wachsband

Service PIN: xxxx

Einrichtung/Nutzung Windows

Einfacher Label Editor für Windows: cablabel S3 Lite (Free)

Druckersetup

Neuen Drucker Mach4/300 hinzufügen

Thermodirekt Etiketten

Thermotransfer Etiketten

Für die unterschiedlichen Farbband Sorten können können verschiedene Drucker eingerichtet werden um bei diesen die passenden Druckeinstellungen zu hinterlegen.

Papier

Für Thermotransfer mit Wachsband für Standard Papieretiketten eigenen sich folgende Druckeinstellungen:

Parameter	Wert
Temperatur:	3
Druckgeschwindigkeit:	75-100mm/s
Druckmodus:	Thermotransfer
Etikettensensor:	Lücke

Polyester Etiketten

Für Thermotransfer mit Harzband für Polyesteretiketten eigenen sich folgende Druckeinstellungen:

Parameter	Wert
Temperatur:	3 (Ratiolabel Band ggf. 6)
Druckgeschwindigkeit:	75mm/s
Druckmodus:	Thermotransfer
Etikettensensor:	Lücke

Labeleinstellungen

Einstellung für 60x40mm Label

Einstellung für 74x105mm Label

Export Druckbefehle

Zur direkten Ansteuerung über RS232/Ethernet können mit dem Labeldesigner ein Design erstellt und die nötigen Druckbefehle exportiert werden. Dazu unter Allgemein auf Speichermedium klicken. Dort den Richtigen Drucker mit den korrekten Einstellungen wählen und als Ziel „Datei“ wählen. Eine Detaillierte Beschreibung der Druckbefehle finden sich in der Programmieranleitung.

Folgendes Beispiel ist für das Thermotransfer Etikett 60x40mm und druckt den Text vspace.one + einen Zähler und den dazugehörigen Datamatrix Code.

e IMG;*
; LABEL -> = C:\Users\Kai\Documents\cab\stc\60x40_template.stc
; CREATED: 28.12.2022 01:06:15, Driver version: 1.0.7.3, Target model: Mach4/300
m m
zO
J
j 3171906366515728
S l1;0,0,40,44,60
H 75,3,T,R0,B0
O R,T,P
T:Counter1;0,0,0,3,3;[SER:000003][WINF][I]
B:Barcode1;46.93,27.41,0,datamatrix,1;[Counter1]
T:Text1;3.88,37.24,0,3,3,k;[*:1,Barcode1][C:0][D:6,0]
T:Text2;5.9,16.12,0,3,9.28,k;vspace.one
A 1