Nebelmaschine

Bild der Nebelmaschine

Achtung

Die Fernbedienung wird mechanisch über Kaltgeräte-Verbinder angeschlossen, welche nicht mit anderen Kaltgeräte-Verbindern verbunden werden dürfen.
Verbinder mit Sticker "silliness inside"

Im Schrank befindet sich eine Flasche mit Reinigungsflüssigkeit, dies ist kein Nebel-Fluid!
Die Anleitung zu deren Verwendung ist aufgedruckt.

Die Gerätevorderseite erhitzt sich im Betrieb und frischer Nebel ist heiß.

Nebelfluid kann Rückstände hinterlassen, also bitte nur draußen oder anlassbezogen (Partys/Lichtwurfuntersuchungen/Bildaufnahmen/…) nebeln und den Nebel möglichst nicht die Brücke lassen (könnte der Leinwand dort schaden).

Bei der Lagerung darauf achten, dass die Leitungen nicht abgeknickt werden.

Bedienung

An der Geräterückseite prüfen, ob genug Nebel-Fluid im eingebauten Tank ist, ggf. welches nachkaufen und auffüllen.

Maschine sicher aufstellen, Kabelfernbedienung verbinden und Schuko-Stecker einstecken. Die Maschine hat keinen Schalter und heizt sofort auf.

An der Kabelfernbedienung befindet sich eine Kontroll-Leuchte (Aufheizen/Bereit) und ein Schalter (Nebel an/aus), über den genebelt werden kann, sobald die Maschine bereit ist.

Es reicht meist schon ein bisschen Nebel, um einen Haze zu erzeugen, bei dem Licht-/Laserstrahlen schön sichtbar werden, dauert allerdings etwas, bis es sich passend verteilt.

Mögliches Austreten von Rauch aus dem Gerät ist normal und unbedenklich.