K40 Lasercutter/-engraver

Nur nach persönlicher Einweisung zu benutzen!
Wer Interesse hat den Laser zu benutzen bitte direkt an mich wenden.
Dann gibt es eine persönliche Einweisung und du kannst loslegen.

Ansteuerung

Linux

Archlinux: k40whisperer (AUR)

Adjust /etc/udev/rules.d/97-ctc-lasercutter.rules (and replace „usergrouporgroup“ with an existing group on your system):

SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="5512", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", MODE="0664", SYMLINK+="ttyLASER", GROUP="usergrouporgroup"

K40 Modes

Farben in der SVG RED = Cutting Line BLACK = Ebgrave

Material Settigs

Hobbyglass Bauhaus

Schmiltzt beim graviren nur an, dadurch entsteht keine raue weise fläche.