K40 Lasercutter/-engraver

Nur nach persönlicher Einweisung zu benutzen!
Wer Interesse hat den Laser zu benutzen bitte direkt an mich wenden.
Dann gibt es eine persönliche Einweisung und du kannst loslegen.

Ansteuerung

Linux

Archlinux: k40whisperer (AUR)

Adjust /etc/udev/rules.d/97-ctc-lasercutter.rules (and replace „usergrouporgroup“ with an existing group on your system):

SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="5512", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", MODE="0664", SYMLINK+="ttyLASER", GROUP="usergrouporgroup"

K40 Modes

Farben in der SVG

RED = Cutting Line

BLACK = Ebgrave

Material Settigs

Hobbyglass Bauhaus

Schmiltzt beim gravieren nur an, dadurch entsteht keine raue weiße Fläche.

Holz

8,7 % 300mm holz gravur bissle tief

10 % 300mm holz gravur ordentliche tief

15% 10mm golz cut 4x