DENON AVR-3311

Owner: Pixtxa

Zuständig für Beschallung und Video im Replikatorraum (ZONE 1). Zukünftig vermutlich auch im Palletenlager (ZONE 2) und vielleicht im Hangar (ZONE 3)

Netzwerksteuerung

Projekt: H3

Status: OK

Da die interene Netzwerkkarte einen defekt hat (vermutlich Blitzschaden) und nicht mehr startet, wird ein ESP8266 mit dem RS232-Anschluss des AVR verbunden. Die Netzwerkkarte spricht per Telnet exakt das gleiche Protokoll wie auch auf dem RS232-Anschluss verwendet wird, weshalb das ESP einfach einen Telnet-Server aufmacht und die Befehle an den RS232 weiterleitet. Die denon-Integration in HomeAssistant verbindet sich dann auf den Telnet-Server.

Code: https://gist.github.com/H3wastooshort/98d84fb537f6bdaf7fe08a5302d7b9d1

Die denon-Integration war jedoch nicht auf eine langsame RS232-Schnittstelle ausgelegt, weshalb sie angepasst werden muss.

Dazu besteht diese custom component: github.com/H3wastooshort/better_denon_ha_int

Sie erlaubt ausserdem auch, den Surround-Modus zu ändern.