Prusa MK3S mit OctoPrint

Diese Seite dient als technische Dokumentation. Eine Anleitung fidet sich unter der Seite 3D Drucker - Grundlagenworkshop.

OctoPrint

Angeschlossen ist ein Raspberry Pi 2. Dieser Steuert den Prusa über eine USB-Verbindung.

WebUI: https://prusa-mk3s.int.vspace.one/

Status-Säule

Eine Status-Säule ist an den RPi2 angeschlossen. Diese lässt sich über eine integrierte USB-zu-UART-Brücke steuern. Z.B. schaltet man sie so aus:

stty -F /dev/serial/by-id/usb-WERMA_USB_TERMINAL_ELEMENT_xxxx-if00-port0 9600 && echo WR00000 > /dev/serial/by-id/usb-WERMA_USB_TERMINAL_ELEMENT_xxxx-if00-port0

Volle Dokumentation

Über den OctoPrint Event-Manager werden so je nach Drucker-Status passende Lichtmuster angezeigt.