Unify OpenScape DECT Telefone

Aktuell nur Modelle SL5 in Verwendung

Haben PC-Konnektivitat via USB mini- oder micro-B

Medien-Upload unter Linux

Zum Medien-Upload unter Linux kann das python-basierte tool QuickSync4Linux benutzt werden welches kompatible AT-Befehle an die Telefone senden kann um Klingeltone, Bilder, und Kontakte hochzuladen. Download und Nutzungsanweisungen unter https://github.com/schorschii/QuickSync4Linux

Kodierung / Dekodierung von L22 Dateien

mamawyrm hat eine skript geschrieben um dateien von/in L22 konvertieren. L22 ist bloß G722 audio mit header und XOR „verschlüsselung“ durch die prüfsumme der audiodaten. L22 Audio wird unbearbeitet (kein fade-in/fade-out) von der Gigaset QuickSync Software übertragen.

Skript:

PHP-Geschmack

Python-Geschmack