Auf den Boden stellen, Drohne und Fernsteuerung einschalten. Linker Hebel hoch runter dann sollte verbunden sein. An Wänden und Decken gibts unterdruck. Die Drohne saugt sich an.

Linker Hebel Schub/drehen. Rechter Hebel kippen in die Richtung.

Die kleinen AirTumbler gehen nicht alle. Können auch als Ersatzteillager genutzt werden.