Gigaset CX475 isdn

Konfiguration der DECT-Basis erfolgt über das Gigaset C47H DECT-Handset.

Der Anrufsbeantworter darf NICHT aktiviert werden, da dies dem FRITZ!Box-Internen AB den Anruf „wegnehmen“ würde. Deshalb wurde die DECT-Basis mittels Isolierband so modifiziert, dass der Taster zur Aktivierung des ABs nichtmehr funktional ist. Sollte der AB doch irgendwie aktiviert worden sein, lässt er sich über die Basis-Einstellungen am C47H deaktivieren.