Eumex 400

Die Eumex 400 der Telekom ist eine einfache ISDN-Telefonanlage mit einem ISDN-Eingang und 4 TAE-Ausgängen.

Anleitung: bedanl_eumex400_12.2004.pdf

Konfiguration

Zur Konfiguration wird eine nur noch auf der WayBackMachine verfügbare Software verwendet. Die Eumex 400 muss via USB an einen PC mit Windows (getestet auf W10) angeschlossen und der Treiber installiert sein.

Alternativ ist auch die Konfiguration via Telefon möglich: eumex-400-konfiguration-per-telefon.pdf

Es lassen sich die verfügbaren Telefonnummern und deren Zuweisung an die 4 TAE-Buchsen sowie weitere Optionen konfigurieren.