Unifi OpenScape DeskPhone CP400

Wir haben relativ viele CP400 übrig. Vor der Verwendung müssen diese mit der SIP-Firmware geflasht werden.

SIP-Firmware flashen

CP400 mit Strom versorgen (PoE)

Settings->Admin(default Passwort: 123456)->Maintainance->FactoryReset(Passwort immer 124816)

Settings->Admin->Dignostic->IP finden

Auf das Web Based Managemement Interface unter der IP des Telefons gehen.

Unter Admin->FileTransfer->PhoneApplication die Firmware hochladen.