Übersicht: Telefon-Ausstattung

SipGate

Wir haben via SipGate eine „normale“ Festnetznummer mit villinger Vorwahl unter 07721 9463980. Diese kann nur angerufen werden, jedoch nicht hinaustelefonieren.

EPVPN

Wir sind an das EPVPN mittels SIP angeschlossen. Wir haben die Nummern 1876, 6638, 6639 und 6640. Über die 0221 59619 1876 (oder per SIP: 1876@hg.eventphone.de) sind wir auf allen Telefonen von außen erreichbar. Mit dem Telefon kann man zwar von außen angerufen werden, allerdings nur ins EPVPN-Netz telefonieren. Ein Telefonbuch findet sich hier.

Damit z.B. Notrufe nicht an das EPVPN geleitet werden, muss die Vorwahl 01999 vor die EPVPN-Nummer gestellt werden, um via das EPVPN zu Telefonieren. Z.B. ist das Labyrinth aus dem Space mit der 01999 2088 zu erreichen. An den SIP-Telefonen funktioniert die Rufbehandlung via Vorwahl nicht. Hier muss *125# vorangestellt werden.

Telefonanlage

Telefonnetz

Fritz!Box

Die Fritzbox stellt den Kontakt zu SipGate und Eventphone her. Es können bis zu 6 DECT Geräte sowie analoge Telefone angeschlossen werden. Auch weitere Rufnummern, Anrufbeantworter und Mailboxen sind möglich.

DECT

6x OpenScape DECT Phone SL5

1x Telekom Sinus 300

1x Siemens DECT

1x Medion DECT

1x Gigaset C47H

Analog

Siemens euroset 2010

Deutsche Post SIGNO m

Deutsche Post Fe TAp 751-1

IP

innovaphone IP112

Siemens Openstage 20 HFE

ISDN

Eumex 400 ISDN-Telefonanlage

Gigaset CX475 isdn DECT-Basis (Konfiguration via Gigaset C47H DECT-Handset)