Infrastructure

Diese und weitere Seiten im Namespace „it“ befinden sich in Restrukturierung und sind WIP

Pages in this namespace:

elektroinstallation

gbitinfrastructure

ldap

mqttserver

spacecomputer

wlan

Das Netzwerk ist im IP-Bereich 10.0.0.0/8

Infos zum MQTT-Server finden sich HIER

Infos zu den bereitsgestellten SpaceComputern finden sich HIER

Infos zu den Mitgliederaccounts (SpaceLDAP) befinnden sich HIER

DHCP

Der DHCP läuft im Router und verteilt Adressen im Range 10.10.0.0 bis 10.10.2.255. Die Netzmaske ist 255.0.0.0. Standardgateway ist

router.vspace (10.0.0.1)

AccessPoints

User aktuller AP ist der Ubuquiti UAP AC Lite und lässt sich über den controller auf Unifi verwalten

DNS

Es wird der PFSense-interne DNS verwendet, welcher unter 10.0.0.1 erreichbar ist.

Serversettings

Use the following as /etc/resolv.conf:

Warning: Only if you have not installed resolvconf. Otherwise this file is managed by resolvconf!

domain vspace
search vspace
nameserver 10.0.0.1
nameserver 8.8.8.8

Use the following /etc/network/interfaces part:

Warning: Only if the server has no tools like networkmanager installed! Otherwise this file is managed by networkmanager!

address 10.0.0.xxx
netmask 255.0.0.0
gateway 10.0.0.1

For setting the Hostname on the server you should replace the following in your /etc/hosts to:

127.0.1.1	servername.vspace	servername

Hosts

Name	IP	Beschreibung
Netzwerkhardware
router.int.vspace.one	10.0.0.1	OPNSense (auf APU2D4)
unifi.int.vspace.one	10.0.1.9	Ubiquiti Unifi Controller
/	10.0.1.10	Alter Ubiquiti Unifi Controller
/	10.0.1.11	Ubiquiti UAP AC Lite - Access Point
radon.int.vspace.one	10.0.2.1	Virtualisierungsserver
sw01.int.vspace.one	10.0.1.1	Procurve 2510G
spacetop01.int.vspace.one	10.0.1.20	spacetop01
spacetop02.int.vspace.one	10.0.1.21	spacetop02
spacepc01.int.vspace.one	10.0.1.22	spacepc01
Andere
carbonium.int.vspace.one	10.1.0.6	2D Drucker
cnc.int.vspace.one	10.1.0.7	X-Carve CNC Controller
neon.int.vspace.one	10.1.0.10	Virtualisierungshost (Shuttle)
jenkins.int.vspace.one	10.1.0.11	Jenkins Tool Server¹
monitoring.int.vspace.one	10.1.0.12	Server for Monitoring¹
nextcloud.int.vspace.one	10.1.0.14	Space-interer NextCloud Server¹
dockersrv.vspace.one	10.1.0.15	Dockerserver¹
docker.vspace.one	10.1.0.17	Dockerserver Neu²
matrix.vspace.one	10.1.0.18	Matrixserver - Vorerst Test
luxbox.vspace.one	10.1.0.20	Luxbox
statusswitch.vspace.one	10.1.0.21	Statusswitch
hackermap.vspace.one	10.1.0.22	Hackermap
print.vspace.one	10.1.0.25	Druckerserver
10.1.0.42	Smoothieboard (Zugriff über 3d.vspace.one)
spaceinfo01.vspace.one	10.1.0.43	RPi mit Spaceinfo
spaceinfo02.vspace.one	10.1.0.44	RPi mit Spaceinfo
3d.int.vspace.one	10.1.0.45	Octoprint
nfs.int.vspace.one	10.1.0.46	NFS Server
downloadcache.int.vspace.one	10.1.0.47	Downloadcache für Windows& div. Gamedienste (bsp. Steam)

¹: Diese Hosts sind auf neon.vspace virtualisiert.
²: Diese Hosts sind auf radon.vspace virtualisiert.

Probleme

Analyse für Linux

Führe

dig ns02.vspace

und

dig @10.1.0.16 ns02.vspace

aus. Werden im zweiten Fall Antworten angezeigt und im ersten Fall nicht, verwendet dein PC den falschen DNS Server. Gibt als nächstes:

cat /etc/resolve.conf

ein. Hier werden die verwendeten Nameserver aufgelistet. Ist dein Nameserver 127.0.1.1 oder 127.0.0.1 gehe weiter zum entsprechenden Fehler.

Nameserver 127.0.1.1

The 127.0.1.1 entry is most likely placed there by dnsmasq which is a local daemon for serving (and crucially caching) dns and dhcp. It's possible to configure NetworkManager to not run dnsmasq as follows: edit the file /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf and comment out the line dns=dnsmasq by placing a # at the beginning of the line.

sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

Now restart NetworkManager:

sudo service network-manager restart

Next check that the 127.0.1.1 entry has vanished from

/etc/resolv.conf

and replaced with those obtained from your router.