WLAN

Info: Diese Seite ist in Arbeit. Wir versuchen sie aktuell zu halten sobald Neuerungen dazu kommen.

Gäste

Für Gäste steht das WLAN mit der SSID „Freifunk“ zur Verfügung.

Mitglieder

Das WLAN mit der SSID „vspace.one“ wird zukünftig nur noch mit den LDAP Zugangsdaten nutzbar sein anstatt dem bisherigen gemeinsamen Passwort (Stichwort WPA2/3 Enterprise).

Info: Aktuell kann das Ganze von allen über die SSID „vspace.one TEST“ getestet werden.

Das für die nachfolgenden Anleitungen benötigte CA-Zertifikat kann hier heruntergeladen werden.

Warnung: Das CA-Zertifikat nicht zu installieren ist ein Sicherheitsrisiko und ausschließlich auf eigenes Risiko zu benutzen!

Linux

Das CA-Zertifikat herunterladen. Das WLAN-Netzwerk auswählen und folgende Daten eintragen:

Benutzername und Passwort sind natürlich auf den eigenen Benutzer anzupassen.

MacOS

WIP

Windows

WIP

Android

WIP

iOS

WIP

IoT

Dieses Netzwerk mit der SSID „vspace.one IoT“ ist für IoT Geräte gedacht (offensichtlich).

WIP