Lasercut Logo

Besitzer

Contact: michael

Projectstatus:

Ziel

Es soll eine Hintergrund beleuchtetes Version unseres Logo entstehen. Dafür sollen zwei Lasergecuttete Platten aus milchigem Acrylglas und MDF benutzt werden. Für die Beleuchtung sollen RGB-Led Stripes verwendet werden. Es gibt zwei Versionen des Logos, eine positive und eine negative. Dies wird einfach durch das Austauschen der jeweiligen Acryl und MDF Teile erreicht.

Status

Abgeschlossen und funktionsfähig. Weitere Funktionen werden in einem neuen Projekt erstellt

Erledigt

Die Platten sind fertig gecuttet

Die „positive“ Version ist zusammengeklebt.

Abstandshalter sind gefräst und montiert

WS2812 RGB-LEDs sind verbaut. 60 LEDs innen / 63 LEDs außen

Mikrocontroller verbaut (Adafruit Feather HUZZAH with ESP8266 WiFi)

V1 der Steuerung ist fertig. Erreichbar lokal unter http://luxbox.vspace

ToDo

V2 der Lichtsteuerung, diese wird dann über Sockets laufen und das Licht direkt steuern. Erste Test waren erfolgreich. Dies ist ein separates Projekt

Erweiterte Ziele

Statusanzeige des Space

Lichtsteuerung über die vspace.one Webseite

Erstellung von Szenen