Klimaanlage

Einführung

Da es zur Zeit so warm ist kam die Idee auf sich etwas runterzukühlen. Begonnen hatte alles mit einem alten PC Lüfter. Das war aber irgendwann nicht mehr genug. Die Kühle von Kühlakkus waren in der WG eine Idee, weil die Küche warum sein durfte und Strom sowie pauschal läuft.

Da Kühlakkus in der Regel außen vereist sind und das dann tropft musste etwas wasserdichtes her. Außerdem sollte natürlich der Luftstrom möglichst an viel Oberfläche der Akku vorbeifließen. Es bot sich also eine Schale an, in die unten Löcher gebohrt werden, damit Luft nachströmen kann und der Lüfter oben aufsitzt und Luft durchzieht. Ob die Kühlleistung zu vergrößern, haben ich ein Aluprofil für 1€ gekauft und als kleine Stück zwischen die Kühlakkus gepackt. Das sorgt für Abstand zwischen den Akkus und erhöht die kühle Oberfläche. Die Verdunstungskälte sollte nur peripher genutzt werden und war nicht bewusst herbei geführt1) Später wurde das aber noch ein bisschen ausprobiert. .

Was hat gut funktioniert und was nicht?

Das System hat insgesamt ganz gut funktioniert. Es gibt und gab einige Problemchen beim Bearbeiten des Materials sowie einige Verbesserungen die nachträglich gemacht wurden oder die nur als Idee aufgeschrieben sind.

Probleme

Teile und Kosten

Verbaut wurden

Ein 200mm PC-Lüfter (Schon vorhanden)

Eine Kiste mit Deckel vom Bauhaus (3€)

Ein Aluprofile (1€)

Schrauben

Fotos