Die Absaugung

Contact: michael

Projectstatus:

Beschreibung

Für die Absaugung habe ich mich von bestehenden Lösungen inspirieren lassen.
Z.B. vom suckitdustboot
und von aktuellen Diskussionen im Inventables Forum

Ich habe mich dann für eine Absaugung aus Plexigals und Borsten entschieden.

Fräsparameter:

Fräser: 1/8„ eine Schneide

Schnitttiefe: 0.1-0.2mm pro Durchgang

Vorschub: 1500-2000mm/min

Fräser: 1/16“ eine Schneide

Schnitttiefe: 0.1-0.2mm pro Durchgang

Vorschub: 600-800mm/min

Hier ein paar Bilder zur Herstellung: