Equinox 19.1 LED Setup

1192 LEDS

2x 5V/40A Netzteile

sound controlled show

Bilder

Bilder folgen.

Software

Die einzelnen Strips wurden jeweils von einem ESP8266 angesteuert, der seine Daten wiederum über WLAN empfing. Ein Laptop, in den der Masterausgang aus dem Mischpult angeschlossen war, analysierte das Audiosignal und sendete die Visualisierung per UDP an die ESP8266 Controller.

Bis auf eine kleine Änderung habe ich das nicht selber geschrieben sondern die Software von scottlawsonbc verwendet.

Repo: https://github.com/scottlawsonbc/audio-reactive-led-strip

Infrastruktur

Geländer 10.140.20.13

Wand: 10.140.20.10, 11, 12, 14

WLAN: Equinox Password: None Hidden