Luftfilter Projekt

Um Staub und Partikel aus der Luft zufiltern, die beispielsweise beim Säge oder Bohren entstehen, werden wir früher oder später einen Luftfilter benötigen. Dazu würde ein einfacher großer Ventilator, ein Holzkasten, etwas Gitter und Filtermaterial ausreichen. Hat da wer Lust zu?

Team:

Max

Okulus

Michael

Anforderungen Schnittstellen

Die Schnittstelle wird RESTful auf Port 80 laufen.

GET liefert folgenden JSON Struktur:

{
'version':'0.0.0',
'warnings': [ ... ],
'errors': [ ... ],
'dust': '123',
'temperature': '123',
'settings': { 'targetDust':'123', ... } (siehe unten)
}

Warnings

TemperatureWarning
DustWarning

Errors

TemperatureConnectionError
DustConnectionError
TemperaturePlausibilityError
DustPlausibilityError

Die POST Struktur sieht exakt wie die Settings Struktur aus:

{
'targetDust': '123',
'warningDust': '123',
'targetTemperature':'123',
'warningTemperature':'123',
'fullOnFan1': true,
'fullOnFan2': false
}

Einheiten

Temperature in 1/10 Grad Celsius

Dust in TBD!

+ LUXBOX API for 2 Strips

Material

2x 200mm Lüfter von Bitfenix (12V)

2X Innenraumfilter für's Auto (ca. 21x24cm)

1X SDS011 Feinstaubsensor Datasheet

Chris hat noch Sharp-GP2Y1010AU0F

Schaltplan

rev2.1 Schaltplan Schaltplan rev2.1

rev2 Schaltplan Schaltplan rev2

Workarounds:

rev2 -> rev2.1

Umbau rev2 -> rev2.1

Stand

Software ist auch fertig. Gebraucht wird noch ein Gehäuse...

Max hat eine Schaltung entworfen und ein Platinenlayout erstellt.

Diese muss noch gefräst werden. Die Besonderheit hieran ist, dass es sich um eine zweiseitige Platine handelt.
Wir sind gespannt, ob das alles so funktioniert wie gedacht.

Für das Gehäuse gibt es noch keinen Entwurf, allerdings geben der Lüfter und der Filter die groben Maße vor.

Bemassung Link

Bilder