Luftfilter Projekt

Contact: nopx, michael

Projectstatus:

Summary

Um Staub und Partikel aus der Luft zufiltern, die beispielsweise beim Säge oder Bohren entstehen, benötigen wir einen Luftfilter. Mittels zwei Autoinnenraumfiltern und zwei großen PC-Lüftern wurde das nun umgesetzt.

Material

2x 200mm Lüfter von Bitfenix (12V)

2X Innenraumfilter für's Auto (ca. 21x24cm)

1X SDS011 Feinstaubsensor Datasheet

Chris hat noch Sharp-GP2Y1010AU0F

Software

Die Software funktioniert ganz einfach. Der ESP verbindet sich mit dem WLAN und dem internen MQTT Server auf 10.1.0.15. Der Pfad ist „vspace/one/fan/state“, die akzeptierten Kommandos sind „ON“ und „OFF“, also selbsterklärend.

Schaltplan

rev2.1 Schaltplan Schaltplan rev2.1

rev2 Schaltplan Schaltplan rev2

Workarounds:

rev2 -> rev2.1

Umbau rev2 -> rev2.1

Stand

Projekt erstmal abgeschlossen. Feinstaubsensor ist noch nicht angeschlossen aber ansonsten funktionsfähig. Was noch fehlt ist ein Abluftschlauch, um die gereinigte Luft entfernt vom Filter wieder in den Raum zu blasen.

Software ist auch fertig. Gebraucht wird noch ein Gehäuse…

Max hat eine Schaltung entworfen und ein Platinenlayout erstellt.

Diese muss noch gefräst werden. Die Besonderheit hieran ist, dass es sich um eine zweiseitige Platine handelt.
Wir sind gespannt, ob das alles so funktioniert wie gedacht.

Für das Gehäuse gibt es noch keinen Entwurf, allerdings geben der Lüfter und der Filter die groben Maße vor.

Bemassung Link

ToDos for Phase II

Abluftschlauch

Feinstaubsensor installieren und in Space API integrieren

(Schalter, LEDs anbringen)

Bilder