MaxConnect

Related Work

AVR ISP on Hackaday.io

MaxConnect-6

Downloads

en: You could find the footprint and the kicad schematics here, without warranty: MaxConnect-6.zip

de: Hier der Footprint und die KiCad Schematics (ohne Gewähr) MaxConnect-6.zip

Beschreibung

Um Platinen schneller programmieren zu können ohne jedesmal Kabel anzulöten habe ich mir einen kleine Programmieradapter mit PogoPins gebaut. Ähnlich JTag Connect von Segger. Nur billiger.

Um den MaxConnect verwenden zu können wird folgender Footprint auf der Platine benötigt:

Die Pins sind wie folgt angeordnet:

MaxConnect bestimmt im wesentlich aus einer Adapterplatine, die 6 PogoPin auf einen 2×3 Header umbiegt. Außerdem werden 3 Metalstifte verwendet, die durch die Platine fahren. Diese erzeugen Halt, verhindern ein verrutschen und sorgen dafür dass der Connector verdreh-sicher ist. Natürlich kann man sich die Metalstifte auch sparen, wenn man keine Löcher in der Platine haben möchte. Die Platine sieht so aus:

AVR ISP

Ich verwende den Connector insbesondere für die Programmierung von AVR-Mikrokontrollern. Die Pinbelegung sieht da wie folgt aus:

Hier einige Fotos