Underwaterrugby Badge

Contact: nopx

Projectstatus:

Description

Ein kleiner Badge der zwei LEDs als Augen verwendet. Viel mehr kann der nicht.

Programmiert wird er über MaxConnect, falls der Microcontroller assembliert wurde. Ansonsten kann er nur leuchten. Die beiden Bestückungsvarianten werden über die beiden Solderjumper ausgewählt. Ein Lötbrücke auf von der Mitte auf die 1 bedeutet „Variant mit Mikrokontroller“. Ein von der Mitte zur 3 bedeutet, „LEDs immer An, ohne Mikrokontroller“. C2, R3, und U1 müssen dann nicht bestückt werden.

Im Space liegen einige Bausätz zu V1 rum. Bitte schmeißt mir pro Stk hierfür 3.-€ in meine Getränkeprepaidkonto. :)

Hier die Anleitung: Manual, Lötanleitung [PDF]

BOM

Der Badge kann in zwei Varianten bestückt werden. V1 oder V2. In V1 wird kein Mikrocontroller bestückt und die LEDs sind einfach immer an, wenn der Schalter an ist. In V2 gibt es einen Mikrocontroller (ATTiny85) der die LEDs animiert. V2 ist dementsprechend teuerer also V1.

Ref	Qty	Value	Footprint
R1,R2,R3	3	1K	Resistor 0603 SMD
C1,C2	2	100nF	Keramik Capacity 0805 SMD
JP1,JP2	2	2-1: Variante mit Controller, 2-3: Ohne Controller	Solder Jumper, kein Bauteil benötigt
D1, D2	2	red at 3V, 1k	LED SMD 1206 SMD
BT1	1	CR2032 SMD Mount	Aliexpress Link
SW1	1	Switch SPDT	Example: Amazon Link
U1	1	ATTiny85 SOIC	Reichelt ATTINY85-20SU
P1	1	Programmiersocket, kein Bauteil benötigt	MaxConnect Link
-	1	Sicherheitsnadel	Aliexpress 30mm Clasp Pin holder

Hardware

Für nächstes mal

https://hackaday.io/project/52950-shitty-add-ons/log/159806-introducing-the-shitty-add-on-v169bis-standard

Mehr Platz lassen nach oben (Umhängeloch)

LEDs auf die Rückseite

Weiße Fläche für SerialNumber

Programmieradapter beschriften (3.3V, GND, SDA, SCL usw)

Bestückungsvarianten beschriften für einfacheres löten (Als Selberbau-Kit)

Kleine Löcher am Rand zum Annähen

Billigere Controller. zB. PIC10F200 (0.30€)

Lessons aus BerlinBadge

Wenn man den Lötstoplack an einigen Stellen weglässt, sollte man schauen, dass keine Cu-Plates darunter sind

SMD auf der Rückseite sieht einfach besser aus

Lötstoplack ist immer noch durchscheinend. Wenn man das nicht will Cu nehmen.