Smart Space Glocke

Contact: Nikolai, Kai

Projectstatus: wip

Bauteile

ESP Relay Board zb https://www.aliexpress.com/item/1005002147923725.html

LM2596S Stepdown für 5V

Gespendete Glocke

15V Motor mit Getriebe aus der Fundkiste

Beliebiges 15V Netzteil

ESPHome Config

esphome: name: spaceglocke esp8266: board: esp01 # Enable logging logger: baud_rate: 0 #need this to free up UART pins # Enable Home Assistant API api: password: "" # Example configuration entry web_server: port: 80 ota: password: "" wifi: ssid: "vspace.one" password: "XXX" uart: baud_rate: 115200 # speed to STC15L101EW tx_pin: GPIO1 rx_pin: GPIO3 switch: - platform: uart name: "A1on" data: [0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2] - platform: uart name: "A1off" data: [0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1] - platform: uart name: "A2on" data: [0xA0, 0x02, 0x01, 0xA3] - platform: uart name: "A2off" data: [0xA0, 0x02, 0x00, 0xA2] - platform: restart name: "2switch_a Restart"

Notizen