Türklingel Taster

Contact: H3

Status:

Ownership:

Konstruktion / Fuktionsweise

Die Türklingel besteht aus einem Baumarkt Outdoor-Schalter (IP44) in dem die Innereien eines IKEA Zigbee-Schalters stecken. Wird der Taster gedrückt, so wird dies im Space-HomeAssistant registriert und die Klingel ausgelöst.

Batteriewechsel

Als erstes nimmt man die Schaltfläche des Tasters ab.

Dann löst man die zwei Schrauben und nimmt die obere Hälfte ab.

Der Taster wird hinaus gehoben…

…genau so wie das IKEA-Board.

Die Abdekung auf der Unterseite des IKEA-Boards wird entfernt.

Die Knopfzelle des Tzpen CR2032 wird durch eine neue ersetzt.

Nun geht man die Schritte einfach wieder rückwärts durch um die Klingel wieder zusammen zu bauen.

Anbringung

Die Klingel ist bis jetzt noch nciht angebracht. Aktueller Plan ist ein Holzbrett und Kabelbinder.