Rundumlicht Klingel

Unter dem Rundumlicht an der Ecke ausserhalb des vspace.one wurde ein Klingeltaster angebracht. Dieser ist zusammen mit dem Rundumlicht an ein ausgedientes CAT5 Kabel angeschlossen. Dieses ist innen, in einem Ausgedienten sicherungskasten, angeschlossen an eine WERMA Signallampe mit Piepser, sowie eine der WERMA E-Schrott PCB-Prototypen welche sie in Homeassistant integriert. Versorgt wir alles von einem 24V Steckernetzteil.

sourcecode