Server Festplattenerweiterung

Status:

Festplattenkäfige

Zwei SAS-Festplattenkäfige aus einem Server sind an der Wand montiert. Sie halten ingesamt 10 (6+4) SAS oder SATA Festplatten. Die Stromversorgung erfolgt über ein ATX-Netzteil.

Lüfter-Management PCB

Da die Festplatten ohne Kühlung überhitzen überwacht eine Platine die Lüftergeschwindigkeiten und schaltet das Netzteil aus falls ein Lüfter ausfällt.

Perfboard Layout:

Schaltplan:

Firmware: TBD