Server Festplattenerweiterung

Status:

Festplattenkäfige

Zwei SAS-Festplattenkäfige aus einem Server sind an der Wand montiert. Sie halten ingesamt 10 (6+4) SAS oder SATA Festplatten. Die Stromversorgung erfolgt über ein ATX-Netzteil.

Lüfter-Management PCB

Da die Festplatten ohne Kühlung überhitzen überwacht eine Platine die Lüftergeschwindigkeiten und schaltet das Netzteil aus falls ein Lüfter ausfällt. Die Platine wird von der +5VSB (Standby) Leitung des ATX Netzteils versorgt und schaltet es mit dem PS_ON Signal ein (J0). Während das Netzteil aktiv ist werden die Lüfter von den 12V eines „Floppy“-Steckers (J6) versorgt. Über eine UART-Schnittstelle (J5) kann das Board den aktuellen Zustand melden. J1-J4: Lüfter

Perfboard Layout:

Schaltplan:

Firmware: https://github.com/vspaceone/FanTach