Replikatorwandschalter Steuerbox

Zur Steuerung und Überwachung der 3D Drucker im Replikatorraum wurde eine Steuerbox gebaut. Ursprünglich 4 Tasten für 3 3D Drucker und 1 Laser.

Die Elektronik nutzt ein ESP8266 Huzzah Board. Ein 5V DCDC wurde noch eingebaut um aus der 12V Versorgung 5Volt für den ESP und die LEDs zu erzeugen.

Für die LED Einsätze der Eaton M22 Taster wurde folgendes Modul genutzt https://www.thingiverse.com/thing:6679312 . In die Einsätze wurden RGB LEDs mit WS2811 Platinchen eingeklebt. Siehe dazu auch Raumstatus Steuerbox

Pinbelegung:

GPIO4	WS28xx Daten Ausgang
GPIO2	Status LED
GPIO5	Button 1
GPIO12	Button 2
GPIO13	Button 3
GPIO14	Button 4

Versorgt wird die Steuerbox über 12V. Die Zuleitung Ölflex Classic 100 4G1.0mm² ist wie folgt belegt:

gr/ge	nicht angeschlossen, nicht verwenden!
bl	nicht angeschlossen, nicht verwenden!
br	+12VDC
sw	GND