Kühlschrank-Pieper

Der kleine Kühlschrank ist manchmal überladen. Dabei kann das Eisfach unbemerkt einen Spalt offen bleiben, möglicherweise sogar über mehrere Tage. Um dies zu verhindern ist eine Status-Lampe und ein akkustischer Signalgeber hinzugefügt worden.

Eine Graue 3D-gedruckte Box mit 2 Schaltern und einer Leuchtkuppel (gerade grün). Die Schalter sind mit "Standby"/Lampensybol und "Pieper"/Lautsprechersymbol beschriftet. Die gleiche Box von hinten. Sie hat eine Buchse für Hohlstecker und für einen 3-poligen Verbinder.

Schaltung

Eine einfache RC-Schaltung ist für die Zeitverzögerung verantwortlich. (Schaltplan)

Ein 2-poliger Schalter wechselt die Massereferenz zwischen der grünen und roten LED. Die Stellung mit roter LED schließt auch die Timing-Kondensatorn über eine Diode kurz, um den Timer zu resetten. Die Diode ist nötig, damit die rote LED nicht die Timing-Kondensatoren lädt.