Dot-Display Reverse Engineering (SMS -> Space Message Sign)

Zahlen, Daten Fakten

95×7 Pixel in Rot, Grün und Gelb

19x CSM57261EG 5×7 Dot Matrix Elemente

Ursprünglich:

Intel P8039AHL Prozessor

Sony 8KB Static CMOS RAM

16KB EPROM

5x MSM5259 40Bit Schieberegister

29x ULN2003A 7-Kanal Darlington N-Channel Treiber

2x STA402A 4-Kanal PNP Darlington Transistor

9V Spannungsversorgung

Reverse Engineering

Pro Zeile müssen 200Bit Daten in die 5x 40Bit Schieberegister geladen werden. Die ersten 190Bit sind für die LEDs (je 95 in Rot und Grün) gefolgt von 3Bit nicht verwendeten und die restlichen 7Bit dienen zur Ansteuerung der 7 Zeilen.

Pläne

Als Space Message Sign (SMS) soll es Dinge anzeigen!

Der Intel Prozessor soll mit einem ESP8266 ersetzt werden, welcher das SMS per MQTT an die Automationsinfrastruktur (z. B. SpaceAPI/Raumstatus) angegliedert werden.

Mögliches Anzeigeprogramm:

Uhrzeit

SpaceAPI

Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Raumstatus?

Fancy Animations? → Link schicken und pixeldaten werden abgerufen oder so…

Einfache Message Queue (String und Anzeigedauer)

Anbindung an Telefonblinker

Anbindung an Klingel

Chromecast API?