Signalleuchte für Telefonanrufe

Klingelt das Telefon, so sollen Signalleuchten in beiden Räumen den Anruf visuell (evtl. auch audiotechnisch) bemerkbar machen.

Dies soll über die MQTT Infrastruktur laufen.

Benötigtes Material

Analoge Telefonanlage (bereits in einer Fritzbox vorhanden)

Signalleuchten (2x Werma TwinFlash EVS in Orange vorhanden)

3x ESP8266

1x MQTT Sender

2x MQTT Empfänger an den Signalleuchten, eventuell auch ESP-01 mit wenigen pins

Audiosignal (bisher nichts angedacht)

LED Matrix (Zukünftig könnte eventuell CLIP (Anruferkennung) ausgelesen werden und angegeben werden können)