Signalleuchte für Telefonanrufe

Klingelt das Telefon, so sollen Signalleuchten in beiden Räumen den Anruf visuell (evtl. auch audiotechnisch) bemerkbar machen.

Dies soll über die MQTT Infrastruktur laufen.

Benötigtes Material

Analoge Telefonanlage (bereits in einer Fritzbox vorhanden)

Signalleuchten (2x Werma TwinFlash EVS in Orange vorhanden)

3x ESP8266

1x MQTT Sender

2x MQTT Empfänger an den Signalleuchten, eventuell auch ESP-01 mit wenigen pins

Audiosignal (bisher nichts angedacht)

LED Matrix (Zukünftig könnte eventuell CLIP (Anruferkennung) ausgelesen werden und angegeben werden können)

Ressourcen

A/B Schnittstellendokumentation: Technische Beschreibung der Analogen Wählanschlüsse

Analoger Telefonanschluss

Über eine FritzBox Funktion wie Callmonitor ließe sich diese funktion ohne zusätzliches sendergerät verwenden Callmonitor

Umsetzung

Als Infoquelle über die Anrufe wird eine Fritzbox API verwendet. Diese lässt sich über

#96*5*

Ein- und über

#96*4*

Ausschalten.

Bei aktivierter Option, bietet die Fritzbox am TCP-Port 1012 eine Benachrichtigungsfunktion, welche sich auch mit entsprechenden Libs abfragen lässt (z.B. fritz-callmonitor).

Beispiel für Ausgabe an Port 1012:

15.11.18 20:36:52;RING;0;017660898100;9160191;SIP2;
15.11.18 20:36:57;DISCONNECT;0;0;

Offensichtliches Schema der Ausgabe ist:

Datum Uhrzeit;Eventtyp;?;Anrufernummer;Empfangsnummer;Eingehende-Schnittstelle;