Signalleuchte für Telefonanrufe

Klingelt das Telefon, so sollen Signalleuchten in beiden Räumen den Anruf visuell (evtl. auch audiotechnisch) bemerkbar machen.

Dies soll über die MQTT Infrastruktur laufen.

Benötigtes Material

Fritzbox

Signalleuchten (2x Werma TwinFlash/EVS mit Warntonzusatz in Orange vorhanden)

2x ESP8266

2x MQTT Empfänger an den Signalleuchten, eventuell auch ESP-01 mit wenigen pins

LED Matrix (Zukünftig könnte eventuell CLIP (Anruferkennung) ausgelesen werden und angegeben werden können)

Ressourcen

A/B Schnittstellendokumentation: Technische Beschreibung der Analogen Wählanschlüsse

Analoger Telefonanschluss

Über eine FritzBox Funktion wie Callmonitor ließe sich diese funktion ohne zusätzliches sendergerät verwenden Callmonitor

Umsetzung

Es wurde entschieden das Projekt auf Basis der Fritzbox API durchzuführen, welche es ermöglicht Anrufevents von dieser zu erhalten.

Datenquelle

Als Infoquelle über die Anrufe wird eine Fritzbox API verwendet. Diese lässt sich über

#96*5*

Ein- und über

#96*4*

Ausschalten.

Bei aktivierter Option, bietet die Fritzbox am TCP-Port 1012 eine Benachrichtigungsfunktion, welche sich auch mit entsprechenden Libs abfragen lässt (z.B. fritz-callmonitor).

Beispiel für Ausgabe an Port 1012:

15.11.18 20:36:52;RING;0;017612345678;87654321;SIP2;
15.11.18 20:36:57;DISCONNECT;0;0;

Offensichtliches Schema der Ausgabe ist:

Datum Uhrzeit;Eventtyp;?;Anrufernummer;Empfangsnummer;Eingehende-Schnittstelle;

Software

Es wurde ein kleiner Connector in NodeJS entwickelt, der mithilfe des fritz-callmonitor Pakets entsprechende telefonbezogene Events an die MQTT-Infrastruktur weiterleitet. Genauere Beschreibung dieser Software ist auf Github zu finden: Callmonitor-Connector-MQTT

Als Empfänger wurde eine Anwendung für den ESP8266 geschrieben, welche als Reaktion auf bestimmte MQTT-Nachrichten GPIO-Pins schaltet. Genauere Beschreibung dieser Software ist auf Github zu finden: MQTT-callblink

Hardware

Die Hardware ist in Arbeit…