Raumstatus

Da der alte Raumstatus-Schalter nicht mehr funktioniert, soll was Neues her.

Wer Arbeitet dran

Damian

Arvid

Pixtxa

Telegram-Gruppe

Anforderungen

An/Aus für Auf/Zu

Ausschalten auch aus der Ferne, falls man es mal vergessen hat

Anbindung an mqtt

Optional:

Sound-Modul für Begrüßung, Verabschiedung, Fehlermeldungen, Eastereggs

Bedienelemente für Licht, Musik, …

Anzeige(n) für irgendwas

Hardware

GPIOs:

13 - Ausgang, Servo bekommt 5V bei LOW-Pegel (PNP-HIGH-SIDE-Switch am Pegelwandler)

15 - Ausgang, Servo-Daten (Pegelwandler 5V, 1kOhm Pulldown da sonst Bootmodus), 15° = Schalter rücksetzen/Sperren, 42° = Normalbetrieb

12 - Ausgang, LED-Stripe-Daten (Pegelwandler 5V)

14 - Ausgang, Passiver Buzzer bekommt 5V bei HIGH-Pegel (33 Ohm Vorwiderstand, mit 47k recht grobes Poti für Lautstärkeeinstellung)

10 - Eingang, LOW-Aktiv, interner Pullup benötigt, Schalter betätigt (Knopf nicht in 0-Position, ursprünglich für Zugmagnet an, Servo zu langsam), noch nicht angeschlossen.

2 - Eingang, LOW-Aktiv, interner Pullup benötigt, Schalter ist an (=Space ist offen), Rücksetzbar mit Servo, LOW-Aktive LED am Node-MCU

0 - Frei, auf Stiftleiste, LOW-Aktiver Eingang für Flash-Schalter auf dem NodeMCU

16- Frei, auf Stiftleiste, LOW-Aktiver Ausgang für eine blaue LED auf dem NodeMCU

4 - Frei, auf Stiftleiste

5 - Frei, auf Stiftleiste

9 - Frei, zum Anlöten (ist evtl. ein Reset oder sowas, machte Probleme)

Status

Alten Drehschalter mit Wiederanlaufschutz-Fuktion gefunden

war Dreiphasig, zwei Kontakte fehlen, der verbleibende reicht aber

220V-Zugmagnet entfernt, stattdessen einen Modellbau-Servomotor angeklebt