VSpacer

Ideen für Anforderungen

JST for DHT22

JST for 2 LEDs

JST for 2 Switches

Resetbutton

3.3V Power OnBoard-LED

5V Power OnBoard-LED

Rev Codierung 3 Bit

JST for I2C

JST for SPI

1 On-Board LED Blue

JST for 1 WS2812 Strip

vspace.one Logo!!!

In allen 4 Ecken MountingHoles (M3)

Power Stecker 5V (ebenfalls zum laden)

Akkuzellen Halter

Laderegler

USB Buchse zum Laden und 5V

Ein On-Board Relais 230V ca. 2A

JST 3-Pins for PC-Fan 12V ( ca. 5Watts)

Steckplatz für 2 Schrittmotorregler