VSpacer

Ideen für Anforderungen

JST for DHT22

JST for 2 LEDs

JST for 2 Switches

Resetbutton

3.3V Power OnBoard-LED

5V Power OnBoard-LED

Rev Codierung 3 Bit

JST for I2C

JST for SPI

1 On-Board LED Blue

JST for 1 WS2812 Strip

vspace.one Logo!!!

In allen 4 Ecken MountingHoles (M3)

Power Stecker 12V (ebenfalls zum laden)

Akkuzellen Halter

Laderegler

USB Buchse zum Laden und 5V

Ein On-Board Relais 230V ca. 2A

JST 3-Pins for PC-Fan 12V ( ca. 5Watts) (FET)

Steckplatz für 2 Schrittmotorregler

Evtl. auch 2 Spannungsregler, einer von 5 V runter und einer von 7-30 V zu 5 V

NFC?

Sinnvoll fände Pixtxa

ESP8266-07 bzw. ESP8266-12

USB-UART-Chip mit RESET

USB-Buchse (Micro oder C; Evtl. auch PCB-Anschluss wie beim Digispark)

Spannungsregler 5 V (oder mehr) ⇒ 3,3 V

Eine Power-LED für 3,3 V

Resettaste

Min. 2 Befestigungslöcher

vspace.one-Logo (evtl. auch QR-Code oder so?)

Hardware-Codierung

Onboard Taste(n) oder Joystick

Onboard-RGB-LED(s) (Normal an IOs oder WS2812, evtl. 1 je Seite)

Onboard-Buzzer

Anschluss für 5 mm THT-LED mit Transistor (z. B. IR, extra hell, …)

IOs mit Pegelwandler ESP ⇔ Eingangsspannung

IOs mit Leistungstransistoren, OpenCollektor (u. A. zum Relais und PC-Lüfter schalten)

Herausführen von IOs + Betriebsspannung (evtl. passende Pinbelegung+Abstand zum Anschließen von Servomotoren)

I²C sowie SPI, vor sowie nach Pegelwandler (so, dass man JST oder ein Displaymodul bestücken kann, evtl. auch beides)

Sensorik (Beschleunigung, Licht, Temperatur/Feuchtigkeit, Magnetfeld, Luftdruck, …)

Wenn Akku, dann mit Ladetechnik, Unterspannungsabschaltung und Spannungsmessung

Wenn 230 V, dann Mindest-Abstände, Leiterbahnbreiten und alles einhalten

Lötbrücken oder Durchkratz-Leiterbahnen-Stellen, um nur zu Bestücken, was man braucht

Bauteilvorschläge

Sensorik

Licht:

BH1750

TSL2561

+ Farbe + Annäherung + Gesten

APDS-9960

Temperatur (Weg von Wärmequellen wie Spannungsregler, keine Massefläche, dünne Leiterbahnen)

TMP112

+ Feuchte

DTH22

HTU21

+ Luftdruck

BME280

Gyro + Beschleunigung + Magnetfeld (An Boardkante, um auch mit Magnet zu arbeiten wie bei Reedkontakt)

MPU9150

Ausgabegeräte

RGB-LEDs

Vom Elektroschrott runterlöten

Displays

OLED

SSD1306-Board

HD44780-LCD

FC113-Board (via I²C)

E-Ink

Passender Stecker (Funktion dieses Moduls mit einbauen)