3D Scanner - Mole

Mein 3D Scanner soll für alle im Space verfügbar und nutzbar sein.

Ausstattung

Scanner

Scannerbett

Drehteller

Stativ

Stativ-Verlängerung

Kugelgelenk

Datenkabel

Netzteil

USB-Micro Kabel

Technische Daten

Mole 3D-Scanner

Parameter der Scan-Leistung:

Genauigkeit: 0,05 mm

Auflösung: 0,1mm

Bildrate: 10 Bilder pro Sekunde

Tracking-Modus: Visuelles Tracking

Arbeitsabstand: 150-400mm

Einzelner Erfassungsbereich: 200x100mm

Typische Objektgrößen: 15-1500mm

Software-Systemanforderungen:

Ausgabeformat: OBJ/STL/PLY

Kompatibles System: Windows10/11 64bit, MacOS12/13

Kompatibles Handy: Android 10.0 oder höher, iOS 15.0 oder höher (Erweiterter Support)

Mindestanforderungen an den Computer: Intel Core i5 8th, 16 GB RAM, MX250 GPU mit 2 GB VRAM

Empfohlene Computeranforderungen: Intel Core i7 8th, 16 GB RAM, NVDIA1060 GPU mit 4 GB VRAM

Hardware-Parameter:

Lichtquelle: NIR

Farbtextur: Erweiterter Support

USB-Schnittstelle: USB2.0

Maße: 141x80x80mm

Gewicht: 390g

Anleitung

Ein Blick in die Anleitung schadet nie. 3D MakerPro liefert auf seinen Webseiten genügend digitale Anleitungen!

Vor Anwendung beachten

Solltest du nicht wissen, wie der Punkt umzusetzen ist frage ein Mitglied, scrolle weiter zum FAQ oder schaue in der verlinken Anleitung.

JMStudio ist die exklusive Software von 3Dmakerpro, die Multi-Mode-Datenerfassung, hochauflösende Vorschau, Textur-Mapping und 3D-Modellerstellung für Scangeräte übernimmt. Download.

FAQ / unsere Learnings