Squeeze*-Server und -Geräte

Kiste im Hangar

ESP32 SqueezeLite-Dinger

In manchen Räumen des Space sind ESP32-basierte Geräte an den Verstärker angeschlossen auf denen sle118/squeezelite-esp32 läuft. Sie ermöglichen Audiowiedergabe via Bluetooth sowie (raumübergreifend) AirPlay und Spotify. Auch lassen sie sich zentral vom LMS-Server (10.0.0.15:9000) steuern und können aus dessen Musikbibliothek abspielen. HomeAssistant kann mit den Geräte wiederum über den LMS-Server interagieren.

Name	Status	Ausgang
vspace.one Hangar Amp	DONE	S/PDIF
vspace.one MaschRaum Amp	WIP	I2S DAC → Analog
vspace.one Labor Amp	DONE	I2S DAC → Analog

Lyrion Music Server

Lyrion Music Server, ursprünglich Logitech Music Server, war ursprünglich nur zur steuerung der von Logitech verkauften Squeezebox-Geräte gedacht, ist aber open-source und wird nun von der Community weiter maintained. (Mehr dazu: Wikipedia, Video von f4mi) LMS läuft auf unserem NAS frankenstein und ermöglicht die Steuerung der ESP32s sowie die Wiedergabe von YouTube, Dateien aus der Bibliothek, usw.