Eumex 400

Die Eumex 400 ist eine einfache ISDN-Telefonanlage mit einem ISDN-Eingang und 4 TAE-Ausgängen.

Konfiguration

Zur Konfiguration wird eine nur noch auf der WayBackMachine verfügbare Software verwendet. Die Eumex 400 muss via USB an einen PC mit Windows (getestet auf W10) angeschlossen und der Treiber installiert sein.

Es lassen sich die verfügbaren Telefonnummern und deren Zuweisung an die 4 TAE-Buchsen sowie weitere interessante Optionen konfigurieren.