Badge_v1

Contact: nopx

Projectstatus:

Manual

Badge v1 Manual v1.1

Feature

8 LEDs einzeln ansprechbar

Ein/Ausschalter

Hardware

Schematic Badge_v1

Badge_v1 Gerber Files

Lesson Learned

nSRCLR auf GND

CR1225 Mount nach Aussen drehen

2 Buttons auf die restlichen Pins

Evlt mehr LEDs und Latch auf HIGH

Größeres Loch für Bändel

Rakete in Silber ohne Silk und Paste

PogoPin Flashing

Assembly

JP1 auf Pin 3 löten

Flashen über TP1 - 6

Bauteile

Teil	Kosten	Anzahl
CR1225	0.15 USD	1
CR1225 Mount	0.24 USD	1
ATTiny85	0.77 USD	1
PCB	0.94 USD	1
74HC595D	0.05 USD	1
LED 1206 Red	0.01 USD	8
R 330R 0603	0.01 USD	8
R 1k 0603	0.02 USD	3
C 0805 100nF	0.02 USD	2
Switch	0.05 USD	1

Macht also 2.41 USD/Stk oder 2.19 Euro/Stk bei Bestellungen ab 50 Stk.

Software

Code v1.0 für Badge_v1 (Spielt verschiedene Animationen ab.)