Saba VS2160 Umbau

Contact: Kai

Projektstatus: Stereoumbau erledigt

Problem

Unsere Musikanlage Labor hatte bereits 2019 sporadisch Probleme mit einem Kanal welcher dann endgültig 2020 den Dienst einstellte. Übeltäter war einer der Verstärkerbausteine. Defekter Verstärker Hybrid IC 2019

Defekter Verstärker Hybrid IC 2022

Magic Smoke einiger anderer Bauteile

Umbau auf Class D Module

Um Platz für den Umbau zu schaffen wurde die alte Entstufe aus dem Gehäuse ausgebaut.

Für die Beiden Kanäle wurde je ein Class D Modul mit dem TPA3118 genutzt. Für einen ersten Test wurden die Module mit einem externen 24V Netzteil versorgt. Das komplette Klangsteuerung des Saba VS2160 konnte weiter genutzt werden. Die Audiosignale der Klangsteuerung, wo zuvor der Verstärker Block angeschlossen war, wurden direkt an die Eingänge der TPA3118 Verstärker Module angeschlossen.

Da der Verstärker nur Schutzklasse 2 aufweist und der Trafo ca. 55V ausgibt wurde hier ein entsprechendes zusätzlich 24V Schaltnetzteil mit eingebaut. Dieses Netzteil versorgt beide Class D Module.

Die Netzseite des Schaltnetzteils wurde parallel zum Trafo angeschlossen damit über den Netzschalter das ganze Gerät abgeschaltet werden kann.