E-Schrott PCB-Prototyp

Von einem bestimmten PCB-Prototyp sind in der Firma eines Spacemitgliedes einige im E-Schrott gelandet. Diese befinden sich nun im Space zur Verwendung in Projekten. Dieser Wiki-Artikel soll dabei helfen.

Bilder

Inhaltsangabe

ESP32-S2-MINI Modul

Gleichrichter für ~24V Versorgung

Spannungsregler zu 5V und 3V3

Analog-ICs

AC-Optokoppler

1x 4-Fach

2x 1-Fach

Sicherung 3A

Pinouts

Orangene LED → GPIO3 Active-Low

Taster → GPIO0 Active-Low

24V an Pin 1 am Stecker → GPIO11 Active-High

Pin 8 am Stecker → Common

Pin 7 am Stecker → 24V in (kein onboard 5V regler, muss nachgerustet werden)

Pinout Debug-Pads Rückseite

TODO

Pinout Debug-Pads Vorderseite

TODO

Pinout Vias neben Modul

TODO