Raumluft Sensoren

Von: Arvid/H3, Nikolai

Mit Bauteilen von: Nikolai, Arvid/H3, Pixtxa

Pinbelegungen finden sich in den ESPHome Konfigurationsdateien

Maschinenraum

Basiert auf ESP32.

Messgrößen:

Feinstaub 2.5µm durch PM1006 aus IKEA VINDRIKTNING

CO2 durch MH-Z19B

Temperatur und Feuchte durch AHT10

ESPHome Konfigurationsdatei

Labor

Basiert auf einem ESP32S2-basiertem PCB-Prototyp aus dem Entwicklungs-E-Schrott einer Firma.

Messgrößen:

Feinstaub 2.5µm durch PM1006 aus IKEA VINDRIKTNING

CO2 durch MH-Z19B

Temperatur und Feuchte durch DHT22 defekt

ESPHome Konfigurationsdatei

Brücke

Basiert auf gleicher ESP32S2-basierter Prototyp Platine wie im Labor.

Messgrößen:

TVOC durch CCS811

CO2 durch MH-Z19C

Temperatur und Feuchte durch HDC1080

ESPHome Konfigurationsdatei