Wandgehäuse für Touch-Relais-Schalter

Für die grüne Gangbeleuchtung wurde ein Touch-Relais-Schalter verwendet. Dabei handelt es sich um ein Unterputz-Gehäuse, das mittels langen Schrauben aufputz montiert wurde. Zusätzlich gab es noch eine graue Box für die Leitungen. Pixtxa gefiel das nicht, also hat sie ein Case dafür designed und gedruckt. Im Case ist Platz für die Leitungen. Somit braucht es die graue Box nicht mehr. Und von oben sieht es nun auch okay aus. Es wurden zudem weitere Gehäuse gedruckt, damit weitere Schalter direkt richtig montiert werden können. Die Files sind auf Printables zu finden.