Dot-Display Reverse Engineering (SMS -> Space Message Sign)

Zahlen, Daten Fakten

95×7 Pixel in Rot, Grün und Gelb

19 5×7 CSM57261EG Elemente

Ursprünglich:

Intel P8039AHL Prozessor

Sony 8KB Static CMOS RAM

16KB EPROM

MSM5259 Schieberegister

ULN2003A Darlington N-Channel Treiber

STA402A 4-Kanal PNP Darlington Transistor

9V Spannungsversorgung

Pläne

Als Space Message Sign (SMS) soll es Dinge anzeigen!

Der Intel Prozessor soll mit einem ESP8266 ersetzt werden, welcher das SMS per MQTT an die Automationsinfrastruktur (z. B. SpaceAPI/Raumstatus) angegliedert werden.

Mögliches Anzeigeprogramm:

Uhrzeit

SpaceAPI

Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Raumstatus?

Fancy Animations? → Link schicken und pixeldaten werden abgerufen oder so…

Anbindung an Telefonblinker

Anbindung an Klingel