MusicThingy

Die Musikanlage der Brücke unterstützt bisher nur Radio, ChromeCastAudio und das Signal des Beamers. Mehr Eingänge sollen her

Wer Arbeitet dran

Pixtxa

Arvid

Linus

Lukas

Telegram-Gruppe

Anforderungen

Radio

ChromeCastAudio

Beamer

3,5 mm Klinke

USB-C/Lightning fest mit am Umschalter statt Adapter auf Klinke?

Ladefunktion fürs Handy?

Bluetooth

MP3-Titel vom USB-Stick

Webradio

Abspielen einer Playlist aus einem Repository im Idle

Abspielen von Mitglieds-Playlists via Schlüsselchip?

Abspielen von übergebenen URLs (irgendwie per Netzwerk oder evtl. auch Telegram)

Streaming per Netzwerk

Erweiterung des vorhandenen Umschalters

Direktbedienung für mindestens Funktionswahl und Skip

Display?

NyanCat-Taste?

Steuerung via Netzwerk?

Vote-System für nächste Titel?

Einsatz von MQTT?

Anbindung an die Info-Terminals?

Auto-Kanalwahl?

Signaldetektor + Elektronischer Umschalter und Anzeige per duo-LEDs (Kanal gewählt/verfügbar)

Manueller Override

Gleichzeitige Nachrüstung der fehlenden Rack-Seitenwand?

Normalisierung der Audiosignale?

USB-Ladefunktion für Handys?

CD/Tape/Vinyl/…?

Aufbau

Fertige Module für USB und Bluetooth (teils auch Klinke) sind günstig erhältlich. Pixtxa hat einen Drehschalter mit bis zu 6 Positionen, der sich als Stereo-Umschalter verwenden ließe. Zudem CMOS4051-ICs (elektronische 8-Kanal Umschalter), USB-Bluetooth 2.0-Sticks, diverse Displays, ein RaspberryPi Metallgehäuse und weiteres. Möglicherweise lässt sich mit einem Pi und etwas zusätzlicher Elektronik (Signaldetektor, Umschalt-ICs, LEDs, Tasten, …) das alles lösen.