Neue Drehbank

Datum: 17.09.2024
Uhrzeit: 20:00 Uhr - xx:xx Uhr
Ort: vspace.one e.V., Am Krebsgraben 15, 78048 Villingen-Schwenningen, Tor 8.2
Moderation: djesionek
Protokoll:

Infos zur Drehbank

Weisser DLZ Bj. 1956

Mit Kopierapparat und Hydraulik

180mm Drehdurchmesser auf 1000mm Länge

33-2000rpm

je 48 Vorschübe in Längs und Planrichtung

Gewindedrehen in Metr. Zoll Modul und Pich möglich

1680kg Gewicht

Aufstellfläche 2200x620mm (ohne Kopiervorrichtung)

Zustand der Drehbank

mechanisch guter Zustand

Führungen und keilleisten sind benutzt, aber noch in gebrauchsfähigem Zustand

keine 0.001 Präzision erreichbar aber für den alltäglichen gebrauch in Ordung

Dreckig aber gepflegt

Persönliche Meinug : Für unseren Anwendungsfall gut geeignet

Zubehör und Preis

2 stk. 3-Backenfutter mit wechselbacken

4-Backenfutter mit Wechselbacken

Multifix Typ A mit 4 haltern

Wendeschneidplatten und Drehmeißel

Planscheibe

Kopiereinrichtung Hydraulisch Fa. Sauter

2stk. Mitlaufende Zentrierspitze

Bohrfutter für Reitstock

Rändelwerkzeug

Knochen

Windeisenhalter für Reitstock

Gesamtpreis 1100€ VHB, Verkäufer meinte schon öfters da kann man noch was machen (Vergleichbare Maschinen laufen für c.a 2000€ ohne Zubehör, alleine Multifix A hat einen Verkaufspreis gebraucht von aktuell c.a 300-400€)

Was muss gemacht werden bevor sie 10/10 benutzbar ist ?